別表２（第４条関係）

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 基準内容 |
| 外皮平均熱貫流率（Ｗ／㎡・Ｋ） | 0.6以下 |
| 省エネルギー基準 | 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上の一次エネルギー消費量削減 |
| 再生可能エネルギー設備 | 導入 |
| 再生可能エネルギー等を加えた省エネルギー基準 | 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100％以上の一次エネルギー消費量削減 |